

Frederik Kristian Pedersen

7/11/2024

Grott integration to Home Assistant

Version 1.0

Frederik Pedersen

Grott Integration To Home Assistant

Page-1

Growatt sender nu opdateringer ud hver 5 min. For at opdatere WiFi donglen på inverteren så den igen peger på server.growatt.com.

For at løse det problem skal der ændres i grott.ini filen i HA config biblioteket, nedstående skal indsættes:

[Growatt]

#ip = server.growatt.com

ip = 8.209.71.240

port = 5279

Herefter skal grott integrationen genstartes.

Den nye IP kan skifte hvis Growatt beslutter sig for det.